16 bit multiplication

LHLD 0050H

SPHL

LHLD 0052H

XCHG

repeat: DAD SP

JNC skip

INX B

skip: DCX D

MOV A,E

ORA D

JNZ repeat

HLT

Screenshot:

